	component mainpll is
		port (
			refclk   : in  std_logic := 'X'; -- clk
			rst      : in  std_logic := 'X'; -- reset
			outclk_0 : out std_logic;        -- clk
			outclk_1 : out std_logic;        -- clk
			outclk_2 : out std_logic;        -- clk
			outclk_3 : out std_logic;        -- clk
			outclk_4 : out std_logic         -- clk
		);
	end component mainpll;

